3. Csc 540° is (A) 0 (B) – (C) (D) –1 (E) undefined